|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Разрушая созидаем** |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |
|  **Алмазноебурение*,* алмазная резка, усиление проемов и демонтаж** |  |  |  |
| г. Москва, ул. Авиамоторная дом. 50 Тел: **+7(495)991-81-26** сайт: **sverlenie-otverstii.ru** |  |  |  |



**Прайс-лист**

Прайс-лист на усиление проёмов металлом и углеволокном отверстий в железобетонных и кирпичных поверхностях, - в стенах, плитах перекрытия, фундаментах, в Москве и Московской области, качественно и быстро.

[Прайс-лист онлайн](http://sverlenie-otverstii.ru/service)

[Контакты](#_Контакты)

Индивидуальная ценовая политика для строительных организаций.

**Стоимость усиления углеволокном**

В прайс-листе представлены ориентировочные цены. Точный расчет объекта возможен только после осмотра и экспертизы.

| **Тип конструкции усиления** | **Сроки выполнения работ** | **Стоимость работ рублей** | **Методы усиления строительных конструкций углеволокном и материалы, если возможно** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Балки и ригели** | 5-7 дней | 7000 руб./п.м | Наращивание сечения, добавление растянутой арматуры, изменение расчетной схемы |
| **Колонны** | 5-7 дней | 7000 руб./кв.м | Устройство ж/б обоймы, стальной обоймы, обойма углепластиком |
| **Проемы** | 1-3 дня | 30 000 руб. шт | Углепластик, металл |
| **Плиты перекрытия** | 1-3 дня | 7000 руб./кв.м | Наращивание сечения, добавление растянутой и сжатой арматуры, изменение расчетной схемы |
| **Стены** | 5-7 дней | 4000 руб./кв.м | Торкретирование, устройство бондажей из углепластика |
| **Фундамент** | 10-12 дней | 5000 руб./кв.м | Инъектирование, устройство свай |
| **ЖБ фермы** | 7-10 дней | 5000 руб./п.м | Наращивание сечения, добавление растянутой арматуры, изменение расчетной схемы |

* *Цены на усиление строительных конструкций углеволокном указаны ориентировочно.*
* *Стоимость усиление конструкций углеволокном рассчитывается индивидуально.*
* *Цена на усиление несущих конструкций углеволокном Вас приятно удивит.*

*При больших объемах индивидуальная ценовая политика.*

**Требования к Заказчику:**

* Точка подключения к электросети на 220V (мощность не менее 1.5 кВт);
* Наличие источника чистой воды на объекте;
* Предоставление разметки на все виды работ.

# **Контакты**

Работаем ежедневно с **08.00 - 22.00**, без выходных и обеда.

**+7(495)991-81-26** (многоканальный)

info@sverlenie-otverstii.ru

**9918126@mail.ru**

**Наш фактический адрес:**

Россия, г. Москва, улица Авиамоторная дом 50, офис № 211 (2-й этаж).

**Почтовый индекс:**

111024

**Наши реквизиты:**

По запросу